APW2KMA001000071 # dump hardware sysinfo cpu

processor : 0

vendor\_id : GenuineIntel

cpu family : 6

model : 15

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz

stepping : 2

cpu MHz : 2993.158

cache size : 0 KB

physical id : 0

siblings : 1

core id : 0

cpu cores : 8

fpu : yes

fpu\_exception : yes

cpuid level : 15

wp : yes

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm pni monitor ds-cpl est tm2 cmpxchg16b

bogomips : 5976.88

clflush size : 64

address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual

power management:

processor : 1

vendor\_id : GenuineIntel

cpu family : 6

model : 15

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz

stepping : 2

cpu MHz : 2993.158

cache size : 0 KB

physical id : 0

siblings : 1

core id : 1

cpu cores : 8

fpu : yes

fpu\_exception : yes

cpuid level : 15

wp : yes

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm pni monitor ds-cpl est tm2 cmpxchg16b

bogomips : 5976.88

clflush size : 64

address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual

power management:

processor : 2

vendor\_id : GenuineIntel

cpu family : 6

model : 15

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz

stepping : 2

cpu MHz : 2993.158

cache size : 0 KB

physical id : 0

siblings : 1

core id : 2

cpu cores : 8

fpu : yes

fpu\_exception : yes

cpuid level : 15

wp : yes

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm pni monitor ds-cpl est tm2 cmpxchg16b

bogomips : 5976.88

clflush size : 64

address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual

power management:

processor : 3

vendor\_id : GenuineIntel

cpu family : 6

model : 15

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz

stepping : 2

cpu MHz : 2993.158

cache size : 0 KB

physical id : 0

siblings : 1

core id : 3

cpu cores : 8

fpu : yes

fpu\_exception : yes

cpuid level : 15

wp : yes

flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm pni monitor ds-cpl est tm2 cmpxchg16b

bogomips : 5976.88

clflush size : 64

address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual

power management: