
# 如何设置ping检查的HA

1. 在接口上启用ping



define system interface

edit "port1"

set vdom "root"

set gwdetect enable

set detectserver "192.168.118.182"

set ha-priority 5

next

1. 在HA配置中启用ping

define system ha

set pingserver-monitor-interface "port1"

set pingserver-failover-threshold 2 ;ha-priority的累加超过该值时进行切换（0-50）

set pingserver-flip-timeout 6 ;防止出现来回浮动切换的时间值（分钟）（6-2147483647）

end

3、相关参数

define system global

set failtime 1 ;连续ping失败的次数,缺省5次

set interval 1 ;发ping网关时间间隔,缺省5秒

end

测试注意事项：每次切换应等待6分钟以上