i7 主频3.6GHz 8核

透明模式，单条全部允许策略



把两个接口设置为switch interface



I7 4核 4.0GHZ



透明模式，单条全部允许策略



把两个接口设置为switch interface

