## 接口联动

防火墙支持接口联动，比如说，当port1宕的时候，port2也跟着宕。它的命令行配置如下：

define system interface

edit "port1"

set fail-detect enable

set fail-detect-option link-down -----缺省就是link-down

set fail-alert-method link-down -----缺省就是link-down

set fail-alert-interfaces "port2"

end