1. 首先查序列号。设备的铭牌上有设备的序列号。
2. 接上串口线。下面的操作均在串口中完成
3. 设备断电重启
4. 串口命令行提示输入用户名和密码时

输入用户名 maintainer

密码 bcpb序列号

注意序列号大小写要与铭牌一致。

该步骤应在20秒以内完成。为了防止超时，建议先把密码准备好，输入时直接拷贝。

1. 登录进入后，可以恢复出厂值，也可以修改密码。修改admin密码命令如下：

def sys admin

edit admin

set password 新密码

end