步骤

1. 如果port4是监听接口，port5是没有使用的接口。则新建一个vdom，设置为透明模式，将port4和port5分到该vdom里。
2. 输入以下命令

def gl

def sys int

edit port4

set peer-interface port5

end

1. port5与其他任意接口相连，只要port5能亮起来既可以
2. 建立策略， port4-port5，启用ips